1. Tabletė, kurios veiklioji medžiaga yra 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-chinolin-2-onas arba jo druska, pagalbinė medžiaga (a), rišiklis (b), dezintegrantas (c) ir lubrikantas (d),

kur užpildas (a) yra mažiausiai vienas narys, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš laktozės, kukurūzų krakmolo ir mikrokristalinės celiuliozės;

rišiklis (b) yra hidroksipropilceliuliozė;

dezintegrantas (c) yra mažiausiai vienas narys, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš mažai pakeistos hidroksipropilceliuliozės, natrio kroskarmeliozės ir natrio karboksimetilkrakmolo; ir

tepalas (d) yra magnio stearatas;

tabletė papildomai apima dangos sluoksnį ant jos paviršiaus,

kur minėtas dangos sluoksnis apima dažiklį (e), ir dažiklis (e) apima geležies oksidą.

2. Tabletė pagal 1 punktą, apimanti:

nuo 0,05 iki 25 % pagal masę 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-chinolin-2-ono arba jo druskos;

nuo 10 iki 98,5 % pagal masę pagalbinės medžiagos (a);

nuo 0,1 iki 20 % pagal masę rišiklio (b);

nuo 1 iki 25 % pagal masę dezintegranto (c); ir

nuo 0,1 iki 10 % pagal masę lubrikanto (d), atsižvelgiant į nepadengtos tabletės masę prieš dengiant dangą.

3. Tabletė pagal 1 arba 2 punktą, kur 1 masės dalis 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-chinolin-2-ono arba jo druskos tabletėje apima:

nuo 1 iki 2000 masės dalių pagalbinės medžiagos (a);

nuo 0,01 iki 100 masės dalių rišiklio (b);

nuo 0,1 iki 500 masės dalių dezintegranto (c); ir

nuo 0,01 iki 50 masės dalių lubrikanto (d).

4. Tabletė pagal 1 punktą, kur tabletėje yra nuo 0,1 iki 50 masės % dažiklio (e), skaičiuojant pagal dangos sluoksnio masę.

5. Tabletė pagal bet kurį vieną iš 1–4 punktų, kuri yra gauta formuojant į tabletę granuliuotą medžiagą, gautą drėgno granuliavimo būdu.

6. Tabletė pagal bet kurį vieną iš 1–5 punktų, kur tabletėje nėra povidono arba krospovidono.

7. Tabletės gamybos būdas, apimantis šias pakopas:

(1) mišinio, kuriame yra 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-chinolin-2-ono arba jo druskos, pagalbinės medžiagos (a), rišiklio (b) ir dezintegranto (c), granuliavimas ir tolesnis lubrikanto (d) įmaišymas;

(2) gauto mišinio formavimas į tabletę; ir

(3) dengimo agento, dažiklio (e) ir skystos terpės sumaišymas tam, kad būtų gautas dangos mišinys, ir tabletės paviršiaus padengimas panaudojant dengimo mišinį,

kur pagalbinė medžiaga (a) yra mažiausiai vienas narys, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš laktozės, kukurūzų krakmolo ir mikrokristalinės celiuliozės;

rišiklis (b) yra hidroksipropilceliuliozė;

dezintegrantas (c) yra mažiausiai vienas narys, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš mažai pakeistos hidroksipropilceliuliozės, natrio kroskarmeliozės ir natrio karboksimetilkrakmolo; ir

lubrikantas (d) yra magnio stearatas; ir

kur dangos mišinys apima geležies oksidą kaip dažiklį (e).