1. Emulsiklis, apimantis:

a. 60-90 masės % bent vieno C8-C18 riebalų rūgščių dietanolamido;

b. 2-10 masės % bent vienos C12-C24 riebalų rūgšties; ir

c. 5-20 masės % bent vieno C6-C18 alkoholio etoksilato.

2. Emulsija, apimanti:

a. kurą, apimantį bent vieną iš dyzelino, mažai sieros turinčio dyzelino, biodyzelino ir mazuto;

b. mažiau arba lygiai 30 masės % vandens

c. nuo 0,5 iki 15 masės % emulsiklio pagal 1 punktą.

3. Nanoemulsija, apimanti:

a. kurą, apimantį iš bent vieno iš dyzelino, mažai sieros turinčio dyzelino ir mazuto, kur kuro sudėtyje nėra jokių biologinių komponentų;

b. mažiau arba lygiai 20 masės % vandens; ir

c. emulsiklis pagal 1 punktą, kuriame emulsiklio vandens tūrio santykis yra nuo 1,5:1 iki 1:2,9.

4. Emulsiklis pagal 1 punktą, papildomai apimantis bent vieną sorbitano esterį.

5. Emulsiklis, apimantis:

a. 50-75 masės % bent vieno C8-C18 riebalų rūgščių dietanolamido;

b. 2-10 masės % bent vienos C12-C24 riebalų rūgšties;

c. 5-20 masės % mažiausiai vieno C6-C18 alkoholio etoksilato; ir

d. 10–40 masės % bent vieno sorbitano esterio.

6. Nanoemulsija, apimanti:

a. kurą, apimantį bent vieną iš dyzelino, mažai sieros turinčio dyzelino, biodyzelino ir mazuto, kur kuras apima biologinius komponentus;

b. mažiau arba lygiai 20 masės % vandens

c. emulsiklį pagal 4 arba 5 punktą.

7. Nanoemulsija pagal 6 punktą, kur emulsiklio vandens tūrio santykis yra nuo 1,5:1 iki 1:2,9.

8. Valymo tirpalas, apimantis:

i. 10-40 % emulsiklio pagal bet kurį iš 1, 4 arba 5 punktų;

ii. 60-90 % alkileno glikolio monoalkilo eterio.

9. Valymo tirpalas pagal 8 punktą, apimantis:

a. 10-25 masės % bent vieno C8-C18 riebalų rūgščių dietanolamido;

b. 0,2-3 masės % bent vienos C12-C24 riebalų rūgšties;

c. 1-4 masės % bent vieno C6-C18 alkoholio etoksilato; ir

d. 60-90 masės % alkileno glikolio monoalkilo eterio.

10. Kompozicija, apimanti:

a. kurą, apimantį bent vieną iš dyzelino, mažai sieros turinčio dyzelino, biodyzelino ir mazuto;

b. valymo tirpalą pagal 8 arba 9 punktą, kurio kiekis yra nuo 0,03 iki 0,2 tūrio %.

11. Emulsiklis pagal bet kurį iš 1, 4 arba 5 punktų arba valymo tirpalas pagal 8 arba 9 punktą, kur riebalų rūgšties etanolamidas yra gaunamas iš natūralaus šaltinio.

12. Emulsiklis pagal bet kurį iš 1, 4, 5 arba 11 punktų arba valymo tirpalas pagal 8, 9 arba 11, kur riebalų rūgštis yra mononesočiosios riebalų rūgštys ir pageidautinai C14-C20 mononesočiosios riebalų rūgštys.

13. Emulsiklis pagal bet kurį iš 1, 4, 5, 11 arba 12 punktų arba valymo tirpalas pagal 8, 9, 11 arba 12 punktą, kur alkoholio etoksilato HLB yra nuo 9 iki 12.

14. Nanoemulsijos pagal 3, 6 arba 7 punktą arba kompozicijos pagal 10 punktą gamybos būdas, apimantis vandens ir emulsiklio mišinio emulsinimą naudojant ultragarsinį emulsinimą.